附件一：
明厨亮灶系统技术要求
本项目主要为东华大学（松江校区）第三食堂餐饮档口及后厨安装94路网络视频监控设备并持续提供网络服务。包括但不限于提供：网络视频监控设备、网络视频上传所需通信链路、视频汇聚分发平台、AI分析和对接能力、至少7天的视频云存储及回看功能，可对后厨各类不规范行为进行全天候AI智能分析、抓拍告警与数据归档。
1、 项目系统全面支持国标GB/T28181协议，完成上海市市场监督管理局“互联网＋明厨亮灶”智慧监管平台正式对接入网，实现点位注册、视频实时上传、平台在线预览、历史视频回看、设备状态上报、告警数据同步等全部功能；同步深度接入松江区食品安全智慧监管平台，实现区级平台统一管控、实时巡查、视频调取、台账同步，满足市、区两级双平台监管验收标准。
2、 前端摄像设备及平台系统支持5种及以上AI智能预警算法（含从业人员抽烟识别、垃圾桶未加盖识别、鼠患识别、未穿工作服识别、未佩戴工作衣帽识别、摄像头异常故障识别等），具备完善的数据筛选、统计分析、违规归档功能，所有预警信息可分类、分级推送至餐饮服务经营者、松江区食品安全智慧监管平台、上海市互联网+明厨亮灶智慧监管平台。
3、 安装的摄像头全面覆盖餐饮档口粗加工区、烹饪区、专间或专用操作区域、餐饮具清洗消毒区等关键区域，设备支持至少7天视频云存储、随时回看、随时调取，满足监管溯源需求。
4、 所有门店视频画面可实时、稳定推送至美团、饿了么等主流第三方网络公示平台，实现后厨可视化公开公示。
本项目全部网络视频监控设备、前端采集设备、传输线路、辅材等均由投标方提供、安装、调试、运维。合同期满不再续约情况下，所有设备、线路由服务投标方统一上门回收，不留设备遗留、不产生产权纠纷。
5、 投标方提供服务所选用的摄像机，须具备至少300万像素。摄像机设备的日常管理，包括巡检、维修、维保、更换应根据采购人有关要求执行，保障视频画面清晰稳定、满足市区两级监管平台接入画质标准，保障服务有效实施。
6、 项目整体视频设备在线率不低于85％（排除人为破坏、不可抗力），视频画面清晰、无遮挡、无花屏、无卡顿，完全满足市、区两级智慧监管平台常态化接入、抽查、调阅使用标准。
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